**Механические колебания и волны**

**Студенты пишут конспект!!!**



**Механические колебания** – периодически повторяющееся перемещение материальной точки, при котором она движется по какой-либо траектории поочередно в двух противоположных направлениях относительно положения устойчивого равновесия.

Отличительными признаками колебательного движения являются:

* повторяемость движения;
* возвратность движения.

Для существования механических колебаний необходимо:

* наличие возвращающей силы – силы, стремящейся вернуть тело в положение равновесия (при малых смещениях от положения равновесия);
* наличие малого трения в системе.

*Механические волны* – это процесс распространения колебаний в упругой среде.

**Содержание**

* + [Виды волн](https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/mehanicheskie-kolebanija-i-volny-2.html#i)
* [Гармонические колебания](https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/mehanicheskie-kolebanija-i-volny-2.html#i-2)
* [Амплитуда и фаза колебаний](https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/mehanicheskie-kolebanija-i-volny-2.html#i-3)
* [Период колебаний](https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/mehanicheskie-kolebanija-i-volny-2.html#i-4)
* [Частота колебаний](https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/mehanicheskie-kolebanija-i-volny-2.html#i-5)
* [Свободные колебания (математический и пружинный маятники)](https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/mehanicheskie-kolebanija-i-volny-2.html#i-6)
* [Вынужденные колебания](https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/mehanicheskie-kolebanija-i-volny-2.html#i-7)
* [Резонанс](https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/mehanicheskie-kolebanija-i-volny-2.html#i-8)
* [Длина волны](https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/mehanicheskie-kolebanija-i-volny-2.html#i-9)
* [Звук](https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/mehanicheskie-kolebanija-i-volny-2.html#i-10)
* [Основные формулы по теме «Механические колебания и волны»](https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/mehanicheskie-kolebanija-i-volny-2.html#i-11)

**Виды волн**

* *Поперечная* – это волна, в которой колебание частиц среды происходит перпендикулярно направлению распространения волны.



Поперечная волна представляет собой чередование горбов и впадин.
Поперечные волны возникают вследствие сдвига слоев среды относительно друг друга, поэтому они распространяются в твердых телах.

* *Продольная* – это волна, в которой колебание частиц среды происходит в направлении распространения волны.



Продольная волна представляет собой чередование областей уплотнения и разряжения.
Продольные волны возникают из-за сжатия и разряжения среды, поэтому они могут возникать в жидких, твердых и газообразных средах.

**Важно!**
Механические волны не переносят вещество среды. Они переносят энергию, которая складывается из кинетической энергии движения частиц среды и потенциальной энергии ее упругой деформации.

**Гармонические колебания**

**Гармонические колебания** – простейшие периодические колебания, при которых координата тела меняется по закону синуса или косинуса:



где ​x​ – координата тела – смещение тела от положения равновесия в данный момент времени; ​A​ – амплитуда колебаний; ​ωt+φ0​ – фаза колебаний; ​ω​ – циклическая частота; ​φ0​ – начальная фаза.

Если в начальный момент времени тело проходит положение равновесия, то колебания являются синусоидальными.



Если в начальный момент времени смещение тела совпадает с максимальным отклонением от положения равновесия, то колебания являются косинусоидальными.

**Скорость гармонических колебаний**
Скорость гармонических колебаний есть первая производная координаты по времени:



где ​v​ – мгновенное значение скорости, т. е. скорость в данный момент времени.

*Амплитуда скорости* – максимальное значение скорости колебаний, это величина, стоящая перед знаком синуса или косинуса:



**Ускорение гармонических колебаний**
Ускорение гармонических колебаний есть первая производная скорости по времени:



где ​a​ – мгновенное значение ускорения, т. е. ускорение в данный момент времени.

*Амплитуда ускорения* – максимальное значение ускорения, это величина, стоящая перед знаком синуса или косинуса:



Если тело совершает гармонические колебания, то сила, действующая на тело, тоже изменяется по гармоническому закону:



где ​F​ – мгновенное значение силы, действующей на тело, т. е. сила в данный момент времени.

*Амплитуда силы* – максимальное значение силы, величина, стоящая перед знаком синуса или косинуса:



Тело, совершающее гармонические колебания, обладает кинетической или потенциальной энергией:



где ​Wk​ – мгновенное значение кинетической энергии, т. е. кинетическая энергия в данный момент времени.

*Амплитуда кинетической энергии* – максимальное значение кинетической энергии, величина, стоящая перед знаком синуса или косинуса:



При гармонических колебаниях каждую четверть периода происходит переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
В положении равновесия:

* потенциальная энергия равна нулю;
* кинетическая энергия максимальна.

При максимальном отклонении от положения равновесия:

* кинетическая энергия равна нулю;
* потенциальная энергия максимальна.

**Полная механическая энергия гармонических колебаний**
При гармонических колебаниях полная механическая энергия равна сумме кинетической и потенциальной энергий в данный момент времени:



**Важно!**
Следует помнить, что период колебаний кинетической и потенциальной энергий в 2 раза меньше, чем период колебаний координаты, скорости, ускорения и силы. А частота колебаний кинетической и потенциальной энергий в 2 раза больше, чем частота колебаний координаты, скорости, ускорения и силы.



Графики зависимости кинетической, потенциальной и полной энергий всегда лежат выше оси времени.

Если сила сопротивления отсутствует, то полная энергия сохраняется. График зависимости полной энергии от времени есть прямая, параллельная оси времени (в отсутствие сил трения).

**Амплитуда и фаза колебаний**

**Амплитуда колебаний** – модуль наибольшего смещения тела от положения равновесия.
Обозначение – ​A(Xmax)​, единицы измерения – м.

**Фаза колебаний** – это величина, которая определяет состояние колебательной системы в любой момент времени.
Обозначение – ​φ​, единицы измерения – рад (радиан).



Фаза колебаний – это величина, стоящая под знаком синуса или косинуса. Она показывает, какая часть периода прошла от начала колебаний.
Фаза гармонических колебаний в процессе колебаний изменяется.
​φ0​ – начальная фаза колебаний.
*Начальная фаза колебаний* – величина, которая определяет положение тела в начальный момент времени.

**Важно!**
Путь, пройденный телом за одно полное колебание, равен четырем амплитудам.

**Период колебаний**

**Период колебаний** – это время одного полного колебания.
Обозначение – ​T​, единицы измерения – с.



Период гармонических колебаний – постоянная величина.

**Частота колебаний**

**Частота колебаний** – это число полных колебаний в единицу времени.
Обозначение – ​ν​, единицы времени – с-1 или Гц (Герц).

1 Гц – это частота такого колебательного движения, при котором за каждую секунду совершается одно полное колебание:



Период и частота колебаний – взаимно обратные величины:



**Циклическая частота** – это число колебаний за 2π секунд.
Обозначение – ​ω​, единицы измерения – рад/с.



**Свободные колебания (математический и пружинный маятники)**

**Свободные колебания** – колебания, которые совершает тело под действием внутренних сил системы за счет начального запаса энергии после того как его вывели из положения устойчивого равновесия.

Условия возникновения свободных колебаний:

* при выведении тела из положения равновесия должна возникнуть сила, стремящаяся вернуть его в положение равновесия;
* силы трения в системе должны быть достаточно малы. При наличии сил трения свободные колебания будут затухающими.

При наличии сил трения свободные колебания будут затухающими.
Затухающие колебания – это колебания, амплитуда которых с течением времени уменьшается.

**Математический маятник** – это материальная точка, подвешенная на невесомой нерастяжимой нити.



*Период колебаний математического маятника:*



*Частота колебаний математического маятника:*



*Циклическая частота колебаний математического маятника:*



*Максимальное значение скорости колебаний математического маятника:*



*Максимальное значение ускорения колебаний математического маятника:*



*Период свободных колебаний математического маятника, движущегося вверх с ускорением или вниз с замедлением:*



*Период свободных колебаний математического маятника, движущегося вниз с ускорением или вверх с замедлением:*



*Период свободных колебаний математического маятника, горизонтально с ускорением или замедлением:*



*Мгновенное значение потенциальной энергии* математического маятника, поднявшегося в процессе колебаний на высоту ​h​, определяется по формуле:





где ​l​ – длина нити, ​α​ – угол отклонения от вертикали.

**Пружинный маятник** – это тело, подвешенное на пружине и совершающее колебания вдоль вертикальной или горизонтальной оси под действием силы упругости пружины.



*Период колебаний пружинного маятника:*



*Частота колебаний пружинного маятника:*



*Циклическая частота колебаний пружинного маятника:*



*Максимальное значение скорости колебаний пружинного маятника:*



*Максимальное значение ускорения колебаний пружинного маятника:*



*Мгновенную потенциальную энергию пружинного маятника* можно найти по формуле:



*Амплитуда потенциальной энергии* – максимальное значение потенциальной энергии, величина, стоящая перед знаком синуса или косинуса:



**Важно!**
Если маятник не является ни пружинным, ни математическим (физический маятник), то его циклическую частоту, период и частоту колебаний по формулам, применимым к математическому и пружинному маятнику, рассчитать нельзя. В данном случае эти величины рассчитываются из формулы силы, действующей на маятник, или из формул энергий.

**Вынужденные колебания**

**Вынужденные колебания** – это колебания, происходящие под действием внешней периодически изменяющейся силы.

Вынужденные колебания, происходящие под действием гармонически изменяющейся внешней силы, тоже являются гармоническими и незатухающими. Их частота равна частоте внешней силы и называется частотой вынужденных колебаний.

**Резонанс**

**Резонанс** – явление резкого возрастания амплитуды колебаний, которое происходит при совпадении частоты вынуждающей силы и собственной частоты колебаний тела.

Условие резонанса:



​v0​ – собственная частота колебаний маятника.

На рисунке изображены резонансные кривые для сред с разным трением. Чем меньше трение, тем выше и острее резонансная кривая.



Явление резонанса учитывается при периодически изменяющихся нагрузках в машинах и различных сооружениях.
Также резонанс используется в акустике, радиотехнике и т. д.

**Длина волны**

**Длина волны** – это расстояние, на которое волна распространяется за один период, т. е. это кратчайшее расстояние между двумя точками среды, колеблющимися в одинаковых фазах.
Обозначение – ​λ​, единицы измерения – м.



Расстояние между соседними гребнями или впадинами в поперечной волне и между соседними сгущениями или разряжениями в продольной волне равно длине волны.



Скорость распространения волны – это скорость перемещения горбов и впадин в поперечной волне и сгущений или разряжений в продольной волне.

**Звук**

**Звук** – это колебания упругой среды, воспринимаемые органом слуха.

*Условия*, необходимые для возникновения и ощущения звука:

* наличие источника звука;
* наличие упругой среды между источником и приемником звука;
* наличие приемника звука; • частота колебаний должна лежать в звуковом диапазоне;
* мощность звука должна быть достаточной для восприятия.

**Звуковые волны** – это упругие волны, вызывающие у человека ощущение звука, представляющие собой зоны сжатия и разряжения, передающиеся на расстояние с течением времени.

*Классификация звуковых волн:*

* инфразвук (​ν​ < 16 Гц);
* звуковой диапазон (16 Гц < ν < 20 000 Гц);
* ультразвук (ν > 20 000 Гц).

*Скорость звука* – это скорость распространения фазы колебания, т. е. области сжатия и разряжения среды.



Скорость звука зависит

* от упругих свойств среды:

в воздухе – 331 м/с, в воде – 1400 м/с, в металле – 5000 м/с;

* от температуры среды:

в воздухе при температуре 0°С – 331 м/с,
в воздухе при температуре +15°С – 340 м/с.

**Характеристики звуковой волны**

* *Громкость* – это величина, характеризующая слуховые ощущения человека, зависящая от амплитуды колебаний в звуковой волне. Единицы измерения – *дБ (децибел)*.
* *Высота тона* – это величина, характеризующая слуховые ощущения человека, зависящая от частоты колебаний в звуковой волне. Чем больше частота, тем выше звук. Чем меньше частота, тем ниже звук.
* *Тембр* – это окраска звука.

*Музыкальный звук* – это звук, издаваемый гармонически колеблющимся телом. Каждому музыкальному тону соответствует определенная длина и частота звуковой волны.
*Шум* – хаотическая смесь тонов.

## Основные формулы по теме «Механические колебания и волны»





